|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hosts | Network Address | Netmask | Usable Hosts Range (Hosts) | Broadcast |
| 1000 | 172.16.0.0/22 | 255.255.252.0 | 172.16.0.1 - 172.16.3.254 | 172.16.3.255 |
| 500 | 172.16.4.0/23 | 255.255.254.0 | 172.16.4.1 - 172.16.5.254 | 172.16.5.255 |
| 200 | 172.16.6.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.6.1 - 172.16.6.254 | 172.16.6.255 |
| 100 | 172.16.7.0/25 | 255.255.255.128 | 172.16.7.1 - 172.16.7.126 | 172.16.7.127 |
| 50 | 172.16.7.128/26 | 255.255.255.192 | 172.16.7.129 - 172.16.7.190 | 172.16.7.191 |